**PRZEDMIAR ROBÓT**

OBIEKT : PARKING PRZY TORFOWISKU -Tarnawa Niżna

I. Wymiana drewnianego ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Wartość |
| 1 | Rozebranie i usunięcie starego ogrodzenia | mb | 235 |  |
| 2 | Wywiezienie rozebranego ogrodzenia na odległość ok 50 m | komp. | 1 |  |
| 3 | Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z malowaniem | mb | 235 |  |
| 4 | Wyrównanie terenu | m2 | 940 |  |
| 5 | Utwardzenie terenu tłuczniem na gr. 10cm | m2 | 940 |  |
| 6 | Utwardzenie terenu tłuczniem pow. 940mk ,gr. 10cm  | m3 | 94 |  |

OBIEKT : PARKING Bukowiec

II. Wymiana drewnianego ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Wartość |
| 1 | Rozebranie i usunięcie starego ogrodzenia | mb | 160 |  |
| 2 | Wywiezienie rozebranego ogrodzenia na odległość ok 50 m | komp. | 1 |  |
| 3 | Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z malowaniem | mb | 160 |  |
| 4 | Wyrównanie terenu | m2 | 730 |  |
| 5 | Utwardzenie terenu tłuczniem na gr. 10cm | m2 | 730 |  |
| 6 | Utwardzenie terenu tłuczniem pow. 730mk  | m3 | 73 |  |